Elbląg, dn. 25.08.2017 r.

**Float Sp. z o.o.**

**Ul. Stanisława Sulimy 1/226**

**82-300 Elbląg**

**Zapytanie ofertowe nr 1/2017**

**WPROWADZENIE**

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 roku Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi z wyłączeniem przepisów, zasad i trybów przewidzianych w ustawie Pzp ze względu na fakt, iż Zamawiający nie jest Zamawiającym w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.3 cytowanej ustawy oraz nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art.3 ust.1 pkt.5 tejże ustawy.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015r.

**I. ZAMAWIAJĄCY**

Float Sp. z o.o.

Ul. Stanisława Sulimy 1/226

82-300 Elbląg

NIP: 5783123246,

REGON: 366126306,

KRS: 0000653675

tel. 784342197

e-mail: [js@float.com.pl](mailto:js@float.com.pl)

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 20 szt. usług w ramach realizacji projektu pt. „Float-waterlive solution”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia .

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

KOD CPV (dla usług od 1 do 19): [45240000-1](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/budowa-obiektow-inzynierii-wodnej-6820)

KOD CPV (dla usługi 20): [79000000-4](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-biznesowe-prawnicze-marketingowe-konsultingowe-rekrutacji-drukowania-i-zabezpieczania-8716)

**Usługa 1: budowa kopyta kadłuba oraz formy modułu środkowego i końcowego**

a. szczegółowy opis usługi:

- budowa kopyta modułu środkowego i końcowego: jednorazowe kopyta mogą być wykonane metodą klasyczną szkutniczą lub metodą frezowania CNC. Wykończenie kopyta szpachlą natryskową i szlifowanie do papieru P2000 oraz polerowanie. Łączna powierzchnia: 36m2

- budowa formy modułu środkowego i końcowego: - formy laminowane na przygotowanych uprzednio kopytach w następującej technologii: żelkot narzędziowy 2 warstwy + zbrojenie szklane 1200 g/m2 na żywicy izoftalowej + zbrojenie szklane 3600 g/m2 na żywicy narzędziowej + usztywnienia. Forma modułu środkowego otwarta, forma modułu końcowego: nieotwarta – dzielona. Jakość form- pierwsza. Forma ma być dostarczona na jezdnym sztywnym stelażu z profili stalowych 50x50x2.

- prace będą wykonane w firmie wykonawcy. Ma być spełniony temperaturowy rygor technologiczny 20 st C przy laminowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłej kontroli jakościowej i technologicznej w trakcie ich wykonywania, do czego wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieograniczony dostęp.

b. oczekiwany rezultat:

celem finalnym usługi ma być przygotowanie form do wyrobu kadłuba z laminatu poliestrowo szklanego

c. termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy z zamawiającym do 06/11/2017r

**Usługa 2: budowa kadłuba wraz z usztywnieniami**

a. szczegółowy opis usługi:

1. Laminowanie wyrobów poszycia na uprzednio przygotowanych formach – łączna powierzchnia 110m2; 2.Łączenie poszycia w jedną całość wraz z żelkotowaniem połączenia, tak aby było niewidoczne; 3. Fabrykowanie i wklejanie grodzi i usztywnień.

Łączna masa całego kadłuba – ok 3410 kg, grubości wg dostarczonego planu laminowania.

Prace będą wykonane w firmie wykonawcy. Ma być spełniony temperaturowy rygor technologiczny 20 st C przy laminowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłej kontroli jakościowej i technologicznej w trakcie ich wykonywania, do czego wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieograniczony dostęp.

b. oczekiwany rezultat:

kompletny kadłub jednostki pływającej składający się z poszycia i usztywnień

c. termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy z zamawiającym do 04/12/2017r

**Usługa 3: budowa kopyta + formy modułu prostokątnego wraz z insertami łukowymi**

a. szczegółowy opis usługi:

- budowa kopyta formy i kopyt dwóch insertów: jednorazowe kopyto może być wykonane metodą klasyczną szkutniczą lub metodą frezowania CNC. Wykończenie kopyta szpachlą natryskową i szlifowanie do papieru P2000 oraz polerowanie. Łączna powierzchnia: 26m2

- budowa form: formy laminowane na przygotowanych uprzednio kopytach w następującej technologii: Żelkot narzędziowy 2 warstwy + zbrojenie szklane 1200 g/m2 na żywicy izoftalowej + zbrojenie szklane 3600 g/m2 na żywicy narzędziowej + usztywnienia. Formy nieotwarte – dzielone. Jakość form- pierwsza. Forma ma być dostarczona na jezdnym sztywnym stelażu z profili stalowych 50x50x2.

- prace będą wykonane w firmie wykonawcy. Ma być spełniony temperaturowy rygor technologiczny 20 st C przy laminowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłej kontroli jakościowej i technologicznej w trakcie ich wykonywania, do czego wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieograniczony dostęp.

b. oczekiwany rezultat:

celem finalnym usługi ma być przygotowanie form do wyrobu elementów z laminatu poliestrowo szklanego

c. termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy z zamawiającym do 2.01.2018r

**Usługa 4: budowa kopyt i form dla 3 modułów łukowych**

a. szczegółowy opis usługi:

budowa kopyt: jednorazowe kopyta mogą być wykonane metodą klasyczną szkutniczą lub metodą frezowania CNC. Wykończenie kopyta szpachlą natryskową i szlifowanie do papieru P2000 oraz polerowanie. Łączna powierzchnia: 33m2

- budowa form: formy laminowane na przygotowanych uprzednio kopytach w następującej technologii: żelkot narzędziowy 2 warstwy + zbrojenie szklane 1200 g/m2 na żywicy izoftalowej + zbrojenie szklane 3600 g/m2 na żywicy narzędziowej + usztywnienia. Formy nieotwarte – dzielone. Jakość form – pierwsza. Forma ma być dostarczona na jezdnym sztywnym stelażu z profili stalowych 50x50x2.

- prace będą wykonane w firmie wykonawcy. Ma być spełniony temperaturowy rygor technologiczny 20 st C przy laminowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłej kontroli jakościowej i technologicznej w trakcie ich wykonywania, do czego wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieograniczony dostęp.

b. oczekiwany rezultat:

celem finalnym usługi ma być przygotowanie form do wyrobu elementów z laminatu poliestrowo szklanego

c. termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy z zamawiającym do 8.01.2018r

**Usługa 5: wykonanie wyrobów konstrukcji nadbudowy**

a. szczegółowy opis usługi: wykonanie elementów z laminatu poliestrowo szklanego na bazie form wg dostarczonego planu laminowania: 7 modułów głównych, 5 elementów mniejszych. Metodą kombinowaną one-offowo – formierską moduł schodów. Łącznie laminaty ok 1150 kg. Laminaty dostarczyć wypolerowane, odbiór przy świetle dziennym.

- prace będą wykonane w firmie wykonawcy. Ma być spełniony temperaturowy rygor technologiczny 20 st C przy laminowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłej kontroli jakościowej i technologicznej w trakcie ich wykonywania, do czego wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieograniczony dostęp.

b. oczekiwany rezultat:

komplet poliestrowo-szklanych wyrobów konstrukcji nadbudowy

c. termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy z zamawiającym do 22.01.2018r

**Usługa 6: wypienienie modułów**

a. szczegółowy opis usługi:

wypienienie przekładkową pianą poliuretanową dwuskładnikową zamkniętokomórkową wnętrza modułów konstrukcyjnych w ilości 15m3.

- prace będą wykonane w firmie wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłej kontroli jakościowej i technologicznej w trakcie ich wykonywania, do czego wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieograniczony dostęp.

b. oczekiwany rezultat:

uzyskanie spienionej struktury poliuretanowej wewnątrz modułów konstrukcyjnych

c. termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy z zamawiającym do 29.01.2018r

**Usługa 7: wykonanie pokładu**

a. szczegółowy opis usługi:

wykonanie w technologii one-off laminatów pokładu wraz z klapami – łączna powierzchnia: 48m2, waga ok 580 kg, grubości wg dostarczonego planu laminowania, kształty wg dostarczonej dokumentacji. Laminaty dostarczyć wypolerowane, odbiór przy świetle dziennym.

Prace będą wykonane w firmie wykonawcy. Ma być spełniony temperaturowy rygor technologiczny 20 st C przy laminowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłej kontroli jakościowej i technologicznej w trakcie ich wykonywania, do czego wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieograniczony dostęp.

b. oczekiwany rezultat:

wysokiej jakości laminaty pokładu wraz z klapami

c. termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy z zamawiającym do 5.02.2018r

**Usługa 8: wykonanie laminatów niegabarytowych elementów zewnętrznych**

a. szczegółowy opis usługi:

wykonanie w technologii one-off niegabarytowych zewnętrznych laminatów pokładu - łączna powierzchnia: 20m2, waga ok 240 kg, grubości wg dostarczonego planu laminowania, kształty wg dostarczonej dokumentacji. Laminaty dostarczyć wypolerowane, odbiór przy świetle dziennym.

Prace będą wykonane w firmie wykonawcy. Ma być spełniony temperaturowy rygor technologiczny 20 st C przy laminowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłej kontroli jakościowej i technologicznej w trakcie ich wykonywania, do czego wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieograniczony dostęp.

b. oczekiwany rezultat:

wysokiej jakości laminaty nie gabarytowych elementów zewnętrznych

c. termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy z zamawiającym do 12.02.2018r.

**Usługa 9: wykonanie laminatów trapu**

a. szczegółowy opis usługi:

wykonanie w technologii one-off laminatów trapu - łączna powierzchnia: 8m2, waga ok 80 kg, grubości wg dostarczonego planu laminowania, kształty wg dostarczonej dokumentacji, wnętrze wypienione. Laminaty dostarczyć wypolerowane, odbiór przy świetle dziennym. Prace będą wykonane w firmie wykonawcy. Ma być spełniony temperaturowy rygor technologiczny 20 st C przy laminowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłej kontroli jakościowej i technologicznej w trakcie ich wykonywania, do czego wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieograniczony dostęp.

b. oczekiwany rezultat:

wysokiej jakości laminaty (konstrukcja) trapu

c. termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy z zamawiającym do 5/03/2018r

**Usługa 10: wykonanie odbojnicy wraz z elementami montażowymi**

a. szczegółowy opis usługi:

wykonanie profilu odbojnicy elastycznej o długości 60mb o przekroju 300x60 wraz z łącznikami śrubowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłej kontroli jakościowej i technologicznej w trakcie ich wykonywania, do czego wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieograniczony dostęp.

b. oczekiwany rezultat:

odbojnica elastyczna do jednostki pływającej

c. termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy z zamawiającym do 19/02/2018r

**Usługa 11: montaż jednostki do stanu zamkniętego**

a. szczegółowy opis usługi:

1. Ustawienie i wypoziomowanie kadłuba 2. montaż pokładu na kadłubie 3. Montaż konstrukcji nadbudowy.

Montaż na połączenia śrubowe, poliuretanową masę klejąco-uszczelniającą, przylaminówki z laminatu polietrowo-szklanego

Prace będą wykonane w firmie wykonawcy. Ma być spełniony temperaturowy rygor technologiczny 20 st C przy laminowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłej kontroli jakościowej i technologicznej w trakcie ich wykonywania, do czego wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieograniczony dostęp.

b. oczekiwany rezultat:

zenwnętrzne elementy konstrukcyjne zmontowane w zamkniętą konstrukcję

c. termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy z zamawiającym do 30/04/2018r.

**Usługa 12: budowa ścian wewnętrznych**

a. szczegółowy opis usługi:

ściany w konstrukcji przekładkowej z laminatu poliestrowo-szklanego i pianki Airex, z zewnątrz wykończone żelkotem na połysk – łączna powierzchnia 14m2, masa 130 kg.

Prace będą wykonane w firmie wykonawcy. Ma być spełniony temperaturowy rygor technologiczny 20 st C przy laminowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłej kontroli jakościowej i technologicznej w trakcie ich wykonywania, do czego wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieograniczony dostęp.

b. oczekiwany rezultat:

zbudowane i zamontowane na jednostce ściany wewnętrzne

c. termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy z zamawiającym do 26.04.2018r.

**Usługa 13: budowa kompletów kopyt, form oraz wyrobów zabudowy kabin**

a. szczegółowy opis usługi:

-budowa kopyt: jednorazowe kopyta mogą być wykonane metodą klasyczną szkutniczą lub metodą frezowania CNC. Wykończenie kopyta szpachlą natryskową i szlifowanie do papieru P2000 oraz polerowanie. Łączna powierzchnia: 22m2

- budowa form: formy laminowane na przygotowanych uprzednio kopytach w następującej technologii: Żelkot narzędziowy 2 warstwy + zbrojenie szklane 1200 g/m2 na żywicy izoftalowej + zbrojenie szklane 3600 g/m2 na żywicy narzędziowej + usztywnienia. Formy nieotwarte – dzielone. Jakość form – pierwsza. Forma ma być dostarczona na jezdnym sztywnym stelażu z profili stalowych 50x50x2.

- wyroby: wykonanie wyrobów z laminatu poliestrowo szklanego na bazie form wg dostarczonego planu laminowania. Laminaty dostarczyć wypolerowane, odbiór przy świetle dziennym.

Łączna powierzchnia 35m2, masa ok 360kg

- prace będą wykonane w firmie wykonawcy. Ma być spełniony temperaturowy rygor technologiczny 20 st C przy laminowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłej kontroli jakościowej i technologicznej w trakcie ich wykonywania, do czego wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieograniczony dostęp.

b. oczekiwany rezultat:

przygotowanie form do wyrobu elementów z laminatu poliestrowo szklanego oraz przygotowanie wyrobów laminatowych zabudowy kabin

c. termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy z zamawiającym do 25.06.2018r.

**Usługa 14: budowa kompletów kopyt, form oraz wyrobów konstrukcji toalety**

a. szczegółowy opis usługi:

-budowa kopyt: jednorazowe kopyta mogą być wykonane metodą klasyczną szkutniczą lub metodą frezowania CNC. Wykończenie kopyta szpachlą natryskową i szlifowanie do papieru P2000 oraz polerowanie. Łączna powierzchnia: 12m2

- budowa form: formy laminowane na przygotowanych uprzednio kopytach w następującej technologii: Żelkot narzędziowy 2 warstwy + zbrojenie szklane 1200 g/m2 na żywicy izoftalowej + zbrojenie szklane 3600 g/m2 na żywicy narzędziowej + usztywnienia. Jakość form – pierwsza. Forma ma być dostarczona na jezdnym sztywnym stelażu z profili stalowych 50x50x2.

- wyroby: wykonanie wyrobów z laminatu poliestrowo szklanego na bazie form wg dostarczonego planu laminowania: łączna powierzchnia 20 m2, masa ok 210kg. Laminaty dostarczyć wypolerowane, odbiór przy świetle dziennym.

- prace będą wykonane w firmie wykonawcy. Ma być spełniony temperaturowy rygor technologiczny 20 st C przy laminowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłej kontroli jakościowej i technologicznej w trakcie ich wykonywania, do czego wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieograniczony dostęp.

b. oczekiwany rezultat:

przygotowanie form do wyrobu elementów z laminatu poliestrowo szklanego oraz przygotowanie wysokiej jakości wyrobów laminatowych zabudowy oraz konstrukcji toalety.

c. termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy z zamawiającym do 25.07.2018r.

**Usługa 15 wykonanie laminatowej konstrukcji toalety**

a. szczegółowy opis usługi:

- wykonanie lekkich form szytych– 15m2 w technologii: Żelkot narzędziowy 2 warstwy + zbrojenie szklane 3200 g/m2 na żywicy narzędziowej + usztywnienia

- wyroby: wykonanie wyrobów z laminatu poliestrowo szklanego na bazie form wg dostarczonego planu laminowania: łączna powierzchnia 30m2, masa ok 270kg. Laminaty dostarczyć wypolerowane, odbiór przy świetle dziennym.

- prace będą wykonane w firmie wykonawcy. Ma być spełniony temperaturowy rygor technologiczny 20 st C przy laminowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłej kontroli jakościowej i technologicznej w trakcie ich wykonywania, do czego wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieograniczony dostęp.

b. oczekiwany rezultat:

zamontowana na jednostce laminatowa konstrukcja toalety

c. termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy z zamawiającym do 2.07.2018r.

**Usługa 16: budowa kompletu kopyt, form i wyrobów mebli**

a. szczegółowy opis usługi:

-budowa kopyt: jednorazowe kopyta mogą być wykonane metodą klasyczną szkutniczą lub metodą frezowania CNC. W przypadku sofy preferowana jest metoda CNC. Wykończenie kopyta szpachlą natryskową do papieru P2000 oraz polerowanie. Łączna powierzchnia: 14m2

- budowa form: formy laminowane na przygotowanych uprzednio kopytach w następującej technologii: Żelkot narzędziowy 2 warstwy + zbrojenie szklane 1200 g/m2 na żywicy izoftalowej + zbrojenie szklane 3600 g/m2 na żywicy narzędziowej + usztywnienia. Formy nieotwarte – dzielone. Jakość form – pierwsza. Forma ma być dostarczona na jezdnym sztywnym stelażu z profili stalowych 50x50x2.

- wyroby: wykonanie wyrobów z laminatu poliestrowo szklanego na bazie form wg dostarczonego planu laminowania: łączna powierzchnia 18m2, masa ok 160kg. Laminaty dostarczyć wypolerowane, odbiór przy świetle dziennym.

- prace będą wykonane w firmie wykonawcy. Ma być spełniony temperaturowy rygor technologiczny 20 st C przy laminowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłej kontroli jakościowej i technologicznej w trakcie ich wykonywania, do czego wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieograniczony dostęp.

b. oczekiwany rezultat:

przygotowanie form do wyrobu elementów z laminatu poliestrowo szklanego oraz przygotowanie wyrobów laminatowych elementów mebli salonowych

c. termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy z zamawiającym do 23.07.2018r.

**Usługa 17: wykonanie systemu sterowania**

a. szczegółowy opis usługi:

Wykonanie mechaniczno-elektrycznego systemu sterowania kolumnami silników napędowych, sterowanego elektrycznie zdalnie. Stopnie swobody: obrót kolumny, podnoszenie pionowe kolumny, dodatkowo sterowanie prędkością obrotową śruby napędowej. Prace będą wykonane w firmie wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłej kontroli jakościowej i technologicznej w trakcie ich wykonywania, do czego wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieograniczony dostęp.

b. oczekiwany rezultat:

system sterowania kolumnami silników napędowych

c. termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy z zamawiającym do 03.12.2018r.

**Usługa 18: wykonanie zabudowy kambuza**

a. szczegółowy opis usługi:

wykonanie zabudowy kambuza z materiałów drewnopochodnych oraz kompozytowych: 8 szafek, 1 pion szufladowy, blat kuchenny, barek, ścianka wykańczająca – wg dostarczonej dokumentacji. Prace będą wykonane w firmie wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłej kontroli jakościowej i technologicznej w trakcie ich wykonywania, do czego wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieograniczony dostęp.

b. oczekiwany rezultat:

zabudowa kambuza- konstrukcja wraz z okuciami, zawiasami i prowadnicami

c. termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy z zamawiającym do 30.07.2018r.

**Usługa 19: prace wykończeniowe kabin**

a. szczegółowy opis usługi:

montaż zabudowy głównej, wykonanie zabudowy uzupełniającej (blat rozkładany, mechanizm suwania koi, drzwi szafek, szuflady wraz z prowadnicami), drobne prace wykańczające do stanu gotowego. - prace będą wykonane w firmie wykonawcy. Ma być spełniony temperaturowy rygor technologiczny 20 st C przy laminowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłej kontroli jakościowej i technologicznej w trakcie ich wykonywania, do czego wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieograniczony dostęp.

b. oczekiwany rezultat:

zamontowana i skalibrowana kompletna zabudowa kabin

c. termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy z zamawiającym do 17/12/2018r.

**Usługa 20: specjalista ds. sprzedaży i marketingu**

a. szczegółowy opis usługi:

Prowadzenie działań marketingowych zgodnie z opracowanym modelem biznesowym firmy oraz strategią sprzedaży, ich stała weryfikacja oraz rozwój na etapie budowy prototypu, jak również w czasie testowania gotowego prototypu, a w szczególności:

- wsparcie w przygotowaniu wielojęzykowej strony internetowej (polski, angielski, francuski, niemiecki)

- opracowanie budżetu na materiały reklamowe, oraz reklamy w prasie, internecie, SEO

- wsparcie merytoryczne w opracowaniu kampanii reklamowej w prasie i Internecie

- wsparcie merytoryczne w przygotowaniu materiałów promocyjnych – katalogi, broszury itp., oraz współpraca z dedykowanymi firmami w przygotowaniu materiałów od strony graficznej (layout, zdjęcia, rendery itd.)

- opracowanie stron w mediach społecznościowych i ich prowadzenie (Facebook, Linked-in, Instagram, Twitter)

- doradztwo w kształtowaniu polityki cenowej (benchmarking, porównanie cen i specyfikacji konkurencyjnych produktów na rynku; opracowanie specyfikacji i price list)

- wsparcie w organizacji targów w 2019r

b. oczekiwany rezultat:

wdrożona w życie strategia marketingowa i bieżące doradztwo operacyjnych działań promocyjno-sprzedażowych

c. termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy z zamawiającym do 29.03.2019r.

3. Czy dopuszcza się składanie oferty częściowej: tak

4. Czy dopuszcza się składanie oferty wariantowej: tak

**III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

O udzieleniu zamówienia na usługi 1-19 mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą spełnienie następujących warunków:

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności związanej z budową, remontem i wyposażaniem łodzi. Sposób weryfikacji kryterium: prowadzenie działalności w ramach następujących kodów PKD :

- 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

  - 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi

zawartych w załączonym do oferty wydruku z CEiDG lub KRS.

1. Minimum 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności związanej z realizacją kontraktów w ramach powyżej zawartych kodów PKD, potwierdzone datą rejestracji podmiotu w odpowiednim rejestrze (CEiDG, KRS).

O udzieleniu zamówienia na usługę 20 mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą spełnienie następujących warunków:

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności związanej działaniami marketingowymi na rynku jachtowym. Sposób weryfikacji kryterium: prowadzenie działalności w ramach następujących kodów PKD:

- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

- 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

- 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

zawartych w załączonym do oferty wydruku z CEiDG lub KRS.

1. Minimum 5 letnie doświadczenie w realizacji usług marketingowych w branży jachtowej.

Sposób weryfikacji kryterium:

-umowy, kontrakty, referencje, lub inne równoważne

Warunki ogólne do wszystkich usług:

2. Brak powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, tj.:

a) nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) nie posiada co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) nie spełnia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) nie pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym , który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności nie pozostaje w stosunku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sposób weryfikacji kryterium- oświadczenie oferenta.

3. Niepozostawanie w trybie postępowania likwidacyjnego ani w stanie upadłości, a także nie posiada zaległości wobec ZUS i US oraz jednostek samorządu terytorialnego tytułem zobowiązań publiczno- prawnych.

Sposób weryfikacji kryterium- oświadczenie oferenta.

4. Wymagane jest, aby Wykonawca przedstawił aktualny odpis z KRS lub wpis do CEIDG. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) niezbędne jest przestawienie w/w dokumentów indywidualnie dla każdego z podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty muszą być nie starsze niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków prawnych udziału w postępowaniu przez zastosowanie kryterium spełnia / nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy wymagane dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych załączników, załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami w niniejszym Zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone wyżej wykonawcy ci mogą spełnić łącznie.

**IV. KRYTERIA OCENY OFERTY**

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

-Cena: 75 pkt.

-Długość trwania okresu gwarancji: 25 pkt.

2. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

A. W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (75) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda kolejna oferta odpowiednio ze wzorem:

P = [ Cmin / C ] x Z

gdzie:

P – liczba otrzymanych punktów w kryterium

Cmin – najniższa cena wśród zaproponowanych

C – cena w badanej ofercie

Z – waga kryterium.

B. W kryterium „Długość trwania okresu gwarancji” oferty będą mogły uzyskać następującą liczbę punktów:

-za okres gwarancji do 2 lat: 0 pkt

-za okres gwarancji od 2 do 5 lat: 15 pkt

-za okres gwarancji powyżej 5 lat: 25 pkt

3. W przypadku oferty wyrażonej w Euro do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień złożenia oferty.

4. Oferta z najwyższą sumą punktów, spełniająca wymagania Zamawiającego zostanie wybrana do realizacji.

**V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.**

1. Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta,

- numer telefonu,

- adres e-mailowy

- numer NIP,

- zawierać oświadczenie spełnienia specyfikacji szczegółowej przedmiotu zamówienia,

- termin wykonania zamówienia,

- podpisana czytelnie przez oferenta bądź osoby uprawnione do reprezentacji oferenta,

- do formularza oferty należy załączyć:

* wydruk z Centralnej Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS lub wydruk z CEiDG
* oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
* oświadczenie o niepozostawaniu w trybie postępowania likwidacyjnego ani w stanie upadłości, a także nie posiadania zaległości wobec ZUS i US oraz jednostek samorządu terytorialnego tytułem zobowiązań publiczno-prawnych
* pozostałe dokumenty potwierdzające osiągnięcie kryteriów dostępowych, wyszczególnione w części III zapytania.

2. Oferta niekompletna podlega odrzuceniu przez Zamawiającego.

**VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.**

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

- poczty tradycyjnej, poczty e-mailowej (na adres: js@float.com.pl), kuriera lub dostarczona osobiście na adres siedziby firmy: Float Sp. z o.o., ul. Stanisława Sulimy 1/226, 82-300 Elbląg, w terminie do dnia 02.10.2017 roku do godziny 24:00, z dopiskiem/tytułem maila: „Oferta na Zapytanie ofertowe nr 1/2017”. W przypadku ofert, które będą dostarczone drogą pocztową, mailową lub kurierską liczy się data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 03.10.2017 roku o godzinie 10:00, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 03.10.2017 o godzinie 12:00 w siedzibie firmy: Float Sp. z o.o., ul. Stanisława Sulimy 1/226, 82-300 Elbląg oraz na www Zamawiającego. Wybrany oferent zostanie dodatkowo poinformowany telefonicznie lub mailowo.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferta powinna być ważna minimum 30 dni od dnia jej złożenia.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.float.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

**VII. ZAKRES WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

**VIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU**

PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z powodów związanych ze zmianą harmonogramu realizacji projektu. Zamawiający, zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o wszelkich okolicznościach mogących prowadzić do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Ewentualne zmiany umowy zostaną wprowadzone w formie pisemnego aneksu, za zgodą obu Stron.

**IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZE OFERTY**

Po zakończeniu postępowania Zamawiający zawiadomi Dostawcę z najkorzystniejszą ofertą o terminie i miejscu podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta najpóźniej 14 dni licząc od dnia wyboru oferty. O wyborze Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony www oraz drogą telefoniczną lub mailową.

**X. DODATKOWE INFORMACJE**

Dodatkowych informacji udziela Pan Jan Sowa pod numerem telefonu 784342197 oraz pod adresem e-mail: js@float.com.pl.

**XI. ZAŁĄCZNIKI**

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym,

Załącznik nr 3- Oświadczenie o niepozostawaniu w trybie postępowania likwidacyjnego oraz nieposiadaniu zaległości wobec ZUS i US oraz jednostek samorządu terytorialnego tytułem zobowiązań publiczno- prawnych.

Załącznik nr 1

**Formularz ofertowy**

do zapytania ofertowego z dnia 25.09.2017 r. nr 1/2017

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe nr 1/2017, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia tj.:

**…………………………………………………………………………………………………..**

**…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..**

**w cenie** **:**

1. **Usługa nr …**

* **………………………………………………………………………… PLN netto**
* **……………………………………………………………………..…. PLN brutto**

1. **Usługa nr …..**

* **………………………………………………………………………… PLN netto**
* **……………………………………………………………………..…. PLN brutto**

**Łącznie:**

* **………………………………………………………………………… PLN netto**
* **……………………………………………………………………..…. PLN brutto**

**Oświadczamy, iż na przedmiot zamówienia udzielamy ……… / proszę uzupełnić/ gwarancji**

1. Dane oferenta/wykonawcy:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa wykonawcy** |  |
| **NIP wykonawcy** |  |
| **Adres wykonawcy** |  |
| **Telefon** |  |
| **Adres e-mail** |  |

1. Oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

……………….  
podpis

1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie informacje związane z przedmiotem zamówienia niezbędne do złożenia niniejszej oferty oraz nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

……………….  
podpis

1. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia znajduje się w naszym obszarze aktywności i że posiadamy odpowiednie zasoby ludzkie, techniczne, ekonomiczne i finansowe umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia.

……………….  
podpis

1. Oświadczamy, że posiadamy odpowiedni potencjał, niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia.

……………….  
podpis

1. Oświadczamy, że oferowane w ramach dostawy usługi spełniają wszelkie wymagania opisane w zapytaniu ofertowym w punkcie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

……………….  
podpis

**…………………………………………….**

Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta/Wykonawcy

Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego z dnia 25.09.2017 r. nr 1/2017

**Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym**

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym zgodnie z powyższym.

…………………………………………….

Data, podpis i pieczęć osoby

upoważnionej do reprezentowania Oferenta/Wykonawcy

Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego z dnia 25.09.2017 r. nr 1/2017

**Oświadczenie o niepozostawaniu w trybie postępowania likwidacyjnego oraz nieposiadaniu zaległości wobec ZUS i US oraz jednostek samorządu terytorialnego tytułem zobowiązań publiczno-prawnych**

Oświadczam, iż oferent nie pozostaje w stanie likwidacji bądź upadłości oraz nie jest prowadzone wobec niego postępowanie naprawcze.

…………………………………………….

Data, podpis i pieczęć osoby

upoważnionej do reprezentowania Oferenta/Wykonawcy

Oświadczam, że oferent nie ma zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.

…………………………………………….

Data, podpis i pieczęć osoby

upoważnionej do reprezentowania Oferenta/Wykonawcy